**על מנת למנוע סיכונים וסכנות במהלך פעילות ההתנדבות ועל מנת למנוע פגיעה במתנדבים, יש להקפיד וליישם את הנחיות הבטיחות:**

1. חל איסור מוחלט לבצע כל עבודה בעלת סיכון גבוה - ראו הפירוט מטה:

עבודות חשמל וחיבורי/ניתוקי חשמל מכל סוג – סכנת התחשמלות דליקה

עבודה בגובה (איסור שימוש בסולמות מכל סוג, טיפוס על גגות, עמידה על שולחנות וכסאות ועמידה על כל ציוד אחר וכו') – סכנת נפילה

עבודות חמות מכל סוג – סכנת דליקה וכוויות

עבודות עם POWER TOOLS (דיסק, GIGSAW, מסורים חשמליים מסוגים שונים, רתכות וכו') – סכנת פגיעה מכלים אלה

עבודות עם כימיקלים, כולל צבעי שמן, צבעים על בסיס טינר, מדללים למיניהם, דבק מגע וכו' (מלבד צבע אקרילי (על בסיס מים) לקירות וחומר מוכן לתיקון חורים) – סכנת התזה/שפך/שאיפה וכו'...נזק בריאותי

פירוק קירות וחלקי מבנה ותשתיות (כבלים, צנרות וכו') – פגיעה ממה שמסתר בתוך הקירות (כמו כבלי חשמל חיים ותשתיות אחרות...) ופגיעה מחלקים נופלים

חללים מוקפים (כמו שוחות ביוב) – סכנת חנק

טיפול במערכות גז – סכנות חנק, פיצוץ...

1. חל איסור מוחלט להשתמש בכלי עבודה ובציוד אקראיים שיימצאו באזורי ההתנדבות ואינם מיועדים לכך מטעם מפעיל ההתנדבות
2. חל איסור מוחלט להביא כלים וציוד מהבית וממקורות שאינם מקום העבודה (HP)
3. יש להשתמש בערכות ציוד שעברו אישור בטיחות וציוד מגן אישי
4. לכל פעילות התנדבות, יש להגיע עם נעלי בטיחות ועם בגדי עבודה (מכנסיים קצרים וגופיות, אסורים)
5. כלים וציוד, כולל ציוד מגן אישי, שהתקלקלו, נשברו ו/או שאינם תקינים מכל סיבה, יצאו משימוש באופן מידי